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2026年日常执法监测及信访投诉件监测部分指标委托监测服务内容及要求
	项目
	监测内容
	监测方法标准
	家（次）
	采样频次
	样品数

	畜禽养殖、饲料等行业监管监测
	无组织：臭气浓度
	①HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
②HJ 1416-2025《环境空气和废气 臭气的测定 动态稀释嗅辨法》
	5
	4次/天
	80

	
	无组织：硫化氢
	①HJ 1444-2026《环境空气 10 种含硫化合物的测定 罐采样‑预浓缩 / 气相色谱法》
	
	4次/天
	80

	
	无组织：氨
	①HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
②HJ 534‑2009《环境空气 氨的测定 次氯酸钠‑水杨酸分光光度法》
③GB/T 14669-1993《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》
④HJ 1076-2019《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》 
	
	4次/天
	80

	
	有组织：臭气浓度
	①HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
②HJ 1416-2025《环境空气和废气 臭气的测定 动态稀释嗅辨法》
	
	3次/天
	15

	
	有组织：硫化氢
	①HJ 1388‑2024《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》 
	
	3次/天
	15

	
	有组织：氨
	①HJ 533-2009《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
②GB/T 14669-1993《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》
	
	3次/天
	15

	
	有组织：三甲胺
	①GB/T 14676-93《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》
②HJ 1042‑2019《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收‑顶空 / 气相色谱法》
	
	3次/天
	15

	VOC排放企业监管监测
	有组织：苯
	①HJ 1261‑2022《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 / 直接进样‑气相色谱法》
②HJ 734‑2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固体吸附热脱附‑气相色谱‑质谱法》
	3
	3次/天
	9

	
	有组织：甲苯
	
	
	3次/天
	9

	
	有组织：二甲苯
	
	
	3次/天
	9

	
	无组织：苯
	①HJ 759-2023《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样‑气相色谱‑质谱法》
②HJ 644-2013《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样‑热脱附 / 气相色谱‑质谱法》
③HJ 583‑2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附 / 热脱附‑气相色谱法》
④HJ 584‑2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附 / 二硫化碳解吸‑气相色谱法》
	
	4次/天
	48

	
	无组织：甲苯
	
	
	4次/天
	48

	
	无组织：二甲苯
	
	
	4次/天
	48

	砂芯工艺废气排放企业监管监测
	有组织：氨
	①HJ 533-2009《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
②GB/T 14669‑1993《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》
	2
	3次/天
	6

	
	有组织：甲醛
	①HJ 1153-2020《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收‑高效液相色谱法》；②GB/T 15516‑1995《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》
	
	3次/天
	6

	
	有组织：酚类
	①HJ/T 32-1999《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4‑氨基安替比林分光光度法》
	
	3次/天
	6

	餐饮业投诉件监测
	油烟及相关烟气参数
	①HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》
	8
	5次/天
	40

	备注
	1.优先采用现行有效生态环境行业标准；若标准更新，允许采用新版本；全部项目必须在CMA资质附表覆盖范围内。
2.监测过程需满足国家相关监测技术规范要求，采取有效的质控措施，确保监测数据真实可靠，同时必须接受采购人监督；
3.现场采样结束后7日内提交监测报告（应急情况需在现场采样结束后3日内提交监测报告）。




6
