
长乐城关中学及周边地块控制性详细规划主要内容

一、规划范围

规划区位于长乐旧城区北侧，里仁工业区东侧。具体四至范围为：西至朝阳北路，南至里仁路，北至厚大线，东至凤飞岭山脚。总用地面积约14.47公顷。
二、规划布局

规划地块主导用地功能为教育用地，同时涉及小部分防护绿地、河流水面及城镇村道路用地。主要包括： CZ-JZJS-004-A-01地块用地性质为教育用地（0804），用地面积141762㎡；CZ-JZJS-004-A-02地块用地性质为防护绿地，用地面积812㎡；CZ-JZJS-004-A-03地块用地性质为防护绿地，用地面积145㎡；河流水面，用地面积1508㎡；城镇村道路用地，用地面积457㎡。
三、规划控制指标

规划CZ-JZJS-004-A-01地块用地性质为教育用地（0804），用地面积141762㎡，容积率为0.8-1.2，建筑密度为20%-35%，绿地率≥30%，建筑限高36米。
四、规划道路交通

地块范围周边路网主要为主干路、支路及现状村道。主干路为西侧的朝阳北路，红线宽度40米，四幅路，双向六车道。支路为南侧的里仁路（厚德路），红线宽度12米，单幅路，混行车道。现状村道为规划区北侧的厚大线，现状路基宽度约5米。

规划还同时布局了给水、排水、电力、通信等市政基础设施。
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