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福建省装配式市政工程评价申请表









报建编号       3501122508189901                



项目名称  福州滨海新城百楼路B段（新厝北路-漳江路）道路工程 



申报单位    福州新区开发投资集团有限公司  （盖章）



[bookmark: _GoBack]联系人及联系电话   高攀   1855****971   

主管部门  福州市长乐区住房和城乡建设局  



申报时间   2026年   月   日







填写说明


1 ．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以 A4 纸打印，一 式四份。
2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证（或先行开工报告） 的“工程名称”应一致。
3 ．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未 确定的填写“未确定”。








	一、项目基本情况

	专业类型
	☑道路    □桥梁    □管廊    □综合（选项打  ，下同）

	评价依据
	☑《福建省装配式市政工程评价标准》（DBJ/T 13-453-2024） □其他                 

	申请评价阶段
	☑设计阶段预评价            □施工阶段评价

	项目名称
	福州滨海新城百楼路B段（新厝北路-漳江路）道路工程

	项目所在地
	福州滨海新城

	工程造价
	14876462元

	实 施 装 配 式 建 造 情 况
	装配式道路工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	道路工程
	创新项
	
	

	
	百楼路
	1487.6462万元
	90分
	1分
	91%
	AAA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	装配式桥梁工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	桥梁工程
	创新项
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	











	实施装配式建造情况
	装配式管廊工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	管廊工程
	创新项
	
	

	
	/
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	

	
	装配式综合市政工程

	
	项目名称
	综合市政工程
装配率（%）
	评价 等级

	
	/
	
	

	
	说明：综合市政工程装配率计算应包括本工程中所有单位（子单位）工程。

	建设单位
	福州新区开发投资集团有限公司
	通讯地址
	

	项目负责人
	高攀
	电话
	1855****971

	联系人
	高攀
	电话
	1855****971

	代建单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	设计单位
	福州市规划设计研究院集团有限公司
	通讯地址
	福州市闽侯县高新大道1号

	项目负责人
	魏澜
	电话
	

	联系人
	郑彧
	电话
	1815****789












	深化设计单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	通讯地址
	福州市马尾区中建海峡商务大厦

	项目负责人
	傅平辉
	电话
	1366****716

	联系人
	金俊杰
	电话
	1395****126

	监理单位
	浙江公诚建设项目咨询有限公司
	通讯地址
	福建省莆田市城厢区龙桥街道办事处学园中街

	项目负责人
	钟华生
	电话
	1896****280

	联系人
	刘绍铿
	电话
	1805****588

	部品部件 生产单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	二、项目主要参建人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、 施工、监理、咨询单位技术负责人等）

	姓名
	单位
	职务
	职称
	承担主要工作

	高攀
	福州新区开发投资集团有限公司
	项目负责人
	/
	项目管理

	魏澜
	福州市规划设计研究院集团有限公司
	项目负责人
	高工
	项目设计总体负责

	钟华生
	浙江公诚建设项目咨询有限公司
	项目总监
	高工
	现场监理服务

	傅平辉
	中建海峡建设发展有限公司
	项目经理
	高工
	现场施工管理

	/
	/
	/
	/
	/





	三、单位（子单位）工程概况

	福州滨海新城百楼路B段（新厝北路-漳江路）道路工程位于福州滨海新城核心区北部组团，道路起点接新厝北路，向东延伸，终点至漳江路，道路等级为城市主干路，设计车速50km/h。道路修建长度约204.94m，道路红线宽度45m。
工程设计内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、交通安全设施及绿化工程等。道路工程总造价约1487.6462万元。

	四、评价内容简介

	1．道路工程应用情况
（1）本项目道路工程预制构件的应用比例计算结果如下
	单位工程
	评价项
	应用量
	总计量
	应用比例%
	得分

	福州滨海新城百楼路 B 段（新厝北路 - 漳江路）道路工程
	各类检查井采用预制构件
	96个
	96个
	100%
	40

	
	路缘石采用预制构件
	4.05km
	4.05km
	100%
	30

	
	雨水口采用预制构件
	38个
	38个
	100%
	15

	
	人行道板采用预制构件
	1793㎡
	1939㎡
	92%
	5



2)创新项应用情况
1)项目组织方式采用工程总承包模式得1分。
本项目技术创新应用总得分为：1分

根据《福建省装配式市政工程评价标准》（DBJ/T 13-453-2024）要求，本项目道路工程装配率计算如下：
40+30+15+5+1=91分




	2 ．桥梁工程应用情况（含创新项）
/

	3 ．管廊工程应用情况（含创新项）
/

	4 ．其他补充情况
/

	五、申报单位意见

	


本项目自评可满足《福建省住房和城乡建设厅关于做好装配式市政评价管理工作的通知》（闽建筑函(2024)47号）的相关规定，满足《福建省装配式市政工程评价标准》(DBJ/T13-453-2024)关于装配式市政工程的要求，申请设计阶段认定福州滨海新城百楼路B段（新厝北路-漳江路）道路工程为AAA级装配式道路工程。



（盖章）

年    月    日

	六、专家组意见

	
    详附件


    




    
年    月    日

	七、评价管理机构意见

	

    详附件










（盖章）

年    月    日




